Haro 6-10N

Haro 6-10S

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

04 29 23.78 23.76 23.74 23.72 23.70 23.68

24 33 01.5

01.0

00.5

00.0

32 59.5